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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА БАССЕЙНОМ

ВНИМАНИЕ! СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ ЗАКЛАДЫВАТЬ ТОЛЬКО В СКИММЕР!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БРОСАТЬ В БАССЕЙН !

1. Наполнить бассейн водой.

2. Определить при помощи тестера  уровень рН. Норматив должен быть в пределах 7,2-7,6 единиц.

При рН>7,6 необходимо использовать средство для понижения рН-минус.

Расход средства: 100гр на 10м3 воды – для понижения рН на 0,2 единицы.

При рН<7,2 необходимо использовать средство для повышения рН-Плюс.

Расход  средства:  100гр  на 10м3 воды – для повышения рН на 0,2 единицы.

Методика  применения: в 0,5 ведра воды растворить необходимое количество средства и вылить в скиммер, переливной желоб или медленно около форсунок при работающем насосе.
3. Произвести шоковое хлорирование воды при помощи хлора в гранулах.

Расход средства: 80-160гр – на 10м3 воды  (при первом заполнении). 

В последующем для профилактики также  необходимо использовать хлор в гранулах.

Расход средства: 20 гр - на 10м3 воды ежедневно.
Шоковое хлорирование хлором в гранулах также производится при образовании водорослей в бассейне.

Методика применения: в 0,5 ведра воды растворить необходимое количество средства и вылить в скиммер или медленно около форсунок при работающем насосе. 

При шоковой обработке фильтроблок работает 20 часов без перерыва.
Купаться не рекомендуется!

4. При помощи тестера необходимо определить уровень хлора в воде. Нормативное содержание хлора 1-2 единицы.  Для поддержания уровня хлора в воде необходимо использовать Макси-хлор. 
Расход  средства: 4-8 таблеток (по 200гр) – на 100м3 воды еженедельно до полного растворения.

Методика применения:  необходимо количество добавить в скиммер или дозатор.

5. При первом заполнении бассейна после шокового хлорирования необходимо добавить  в воду   средство против образования водорослей – Альгекс.

Расход  средства: 5л – на 100м3 воды – начальная обработка.

Для профилактического применения необходимо добавлять в воду  каждые 8-14 дней 5-10мл   - на 1м3 воды.

Методика применения:  равномерно добавить непосредственно в бассейн около форсунок.
6. Для удаления мутности в воде, вызванной мельчайшими механическими частицами, необходимо использовать Флокер. 

Расход  средства и методика применения:

a) При новой заправке: на каждые 1 м3 воды 1г. средства  медленно ввести в скиммер (при работающем фильтре).
b) В процессе работы: при случае на каждый 1 м3 воды 2г. средства растворить в сосуде на 10л и равномерно разлить по поверхности воды, оставить на 10 часов.  (На это время фильтровальную установку нужно выключить). По истечении этого времени осевшее на дно загрязнение очистить.
7. Для поддержания уровня хлора в воде используется также средство Таблетки Супер (тройного действия).  Помимо основного своего назначения, средство обладает свойствами коагуляции воды и препятствует образованию водорослей.

Расход  средства:  4-8таблеток – на 100м3 воды еженедельно.

Методика применения:  добавить в скиммер или в дозатор. Идеально подходит для полуавтоматических  дозаторов химии.
8. Для зимней консервации бассейна применяется Жидкость для консервации. Предотвращает появление водорослей  в течение зимнего сезона.

Расход средства: 5л – на 100м3 воды.
Методика применения: добавить непосредственно в бассейн равными частями по всей поверхности воды. Повторить процедуру 1-2 раза в течение консервационного периода.
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